**SPECIFIKIME TEKNIKE**

**Për blerje “Gardh elektrik me panel diellor”**

**Qëllimi**: Për të mbrojtur parqet e bletëve nga kafshët e egra kryesisht nga ariu i murrëm.

Kjo paisje do t’ju vijë në ndihmë fermerëve të zonës së Parkut Kombëtar Shebenik me qëllim mbrojtjen e koshereve të bletëve dhe nga ana tjetër ulet kërcinimi i vrasjes së ariut. Kapaciteti i kësaj pajisjeje do të jetë për një sipërfaqe deri 1000 m2.

**Të dhënat teknike të pajisjes:**

* powered by 10400mAh lithium battery
* IP54 water and dust proof rating
* Tough ABS material with UV resistance housing
* Discharge energy: 0.8j
* Output voltage: 8KV+/-1.5KV
* Load capacity: 2000V/500Ω
* Fence line(single): up to 15 km
* Dimension: 205x92x266mm
* Product weight:2.75kgs
* Working time for fully charged battery: approximately 20 days

